|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Display pin: | Rij nr: | Kolom nr: | Arduino pin: |
| 1 | 5 | - | 13 |
| 2 | 7 | - | 12 |
| 3 | - | 2 | 11 |
| 4 | - | 3 | 10 |
| 5 | 4 | - | - |
| 6 | - | 5 | 17 (a3) |
| 7 | 6 | - | 18 (a4) |
| 8 | 3 | - | 2 |
| 9 | 1 | - | 3 |
| 10 | - | 4 | 4 |
| 11 | - | 3 | - |
| 12 | 4 | - | 5 |
| 13 | - | 1 | 6 |
| 14 | 2 | - | 7 |